
**Коммерческое предложение на поставку линии для производства газобетона «ГБС-500»**

****

**( Производительность 15 м3 в сутки )**


**Коммерческое предложение на поставку линии для производства газобетона «ГБС-500»**

Смеситель «ГБС-500» - вертикальный газобетоносмеситель с верхним расположением привода изготовлен предприятием «МЕТЕМ».

Газобетоносмеситель предназначен для приготовления строительных газобетонных растворов с величиной фракции инертного наполнения до 5мм. И подачей готового раствора на расстоянии.   За 5 лет производства данной модели конструкторский отдел «МЕТЕМ» произвел ряд существенных доработок, положительно повлиявших на качество производимой продукции и удобство работы. Смеситель удобен в обслуживании и надежен. Предназначен для производства газобетона плотностью от 400 до 1600 кг/м3. Может работать как самостоятельная единица с использованием ручного труда, так и в составе автоматической линии.

Газобетоносмеситель удобен при перевозке в грузовом транспорте или прицепах, легко перемещается на производственной площадке. Корпус выполнен герметично. Производительность смесителя до 4 м3/час. На газобетоносмесителе «ГБС» -500 используется простая в обслуживании и эксплуатации ременная передача. Для удобства работы и быстрой разгрузки смесителя установлен фланцевый затвор.

**Схема расположения линии для производства газобетона «ГБС-500»**

****

**Состав и стоимость линии для производства газобетона**

**«ГБС-500»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** | **Ед. изм.** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Газобетоносмеситель ГБС-500 (380В) | 1 | шт. | 147 900,00 | 147 900,00 |
| 2 | Поддон формы стационарные (14 блоков) 0,5 м3 | 30 | шт. | 7 500,00 | 225 000,00 |
| 3 | Борта формы стационарные (14 блоков) 0,5 м3 | 15 | шт. | 6 500,00 | 97 500,00 |
| 4 | Шаблон для резки (14 блоков) | 1 | шт. | 18 000,00 | 18 000,00 |
| 5 | Комплект пил для снятия горбушки и резки массива | 1 | шт. | 7 000,00 | 7 000,00 |
| 6 | Рукав напорный D=90 мм, P=3 атм., | 1,5 | п/м. | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 7 | Хомут усиленный 90\*100 мм | 1 | шт. | 700,00 | 700,00 |
| 8 | Система передвижения рельсы | 32 | п/м. | 1 300,00 | 41 600,00 |
| **ИТОГО:** | | | | | **540 200,00** |

**При покупке линии с 01.09.19 по 01.10.19 действует акция**

**Резательный комплекс «РБП-01» - со скидкой 30%**

**СТАРАЯ ЦЕНА 450 300,00**


**НОВАЯ ЦЕНА - 315 210,00**

|  |  |
| --- | --- |
| **1. Смеситель ГБС-500**  Газобетоносмеситель вертикальный с верхним расположением привода “ГБС-500”, далее ГБС, предназначен для приготовления строительных газобетонных растворов с величиной фракции инертного наполнителя до 5 мм. | **\\Metem-srv\сервер\Оленёв В.М\для ком. предложений\гбс-250.JPG** |
| - объём смесителя 500 л;  - производительность 3-4 м3/час;  - мощность двигателя 5,5 кВт;  - напряжение питающей сети 380 В;  - дальность подачи по шлангу  по горизонтали до 20 м;  - габаритные размеры ДхШхВ 1200х970х2650  - вес 400 кг |

|  |  |
| --- | --- |
| **2. Поддон формы стационарной**  **(14 блоков) 0,5 м3**  Поддон для газобетонного массива на 6 блоков поставляется в собранном виде. Перед установкой поддона необходимо подготовить площадку для размещения поддона. |  |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателя** | **Ед. измер.** | **Значение показателя** |
| Габаритные размеры | мм | 2891х660х50 |
| Масса, не более | кг | 50 |

|  |  |
| --- | --- |
| **3. Борта формы стационарной**  **(14 блоков) 0,5м3**  Борта формы стационарной предназначены для сборки стационарной формы |  |

**4. Шаблон для резки массива**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Ед. измер.** | **Значение показателей** |
| Габаритные размеры | мм | 2995х650х550 |
| Масса, не более | кг | 115 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Химические компоненты для производства газобетона** | | | | |
| **Состав газобетона** | | |
|  |  |  | Песок мытый | |
|  |  |  | Цемент 500д | |
|  |  |  | Вода | |
|  |  |  | Пудра ПАП-2 | |
|  |  |  | Смазка для форм | |
|  |  |  | ПАВ | |
|  |  |  | Каустическая сода | |
| **Дополнительно** | | | ускоритель схватывания | |
|  | | | пластификатор | |
| **Расход химии на 1 м3** | | |  | |
|  |  |  | **Цемент 500д0** - 278 кг | |
|  |  |  | **Песок** - 320 кг | |
|  |  |  | **Вода** - 250 л | |
|  |  |  | **Пудра ПАП-2** - 625 г | |
|  |  |  | **Хлористый кальций** - 2% от веса цемента | |
|  |  |  | **ПАВ** - 5% от веса AL пудры | |
|  |  |  | **Каустическая сода** - 0,5% от веса цемента | |
|  | | |  | | |
|  |  | |  |  |
| Стоимость: |  | | **Пудра ПАП-2** – 603 руб. / 1 кг |  |
|  |  | | **Хлористый кальций** – 49 руб. / 1 кг |  |
|  |  | | **ПАВ** – 80 руб. / 1 кг |  |
|  |  | | **Каустическая сода** - 68 руб. / 1 кг |  |
|  |  | |  |  |

**Условия поставки линии для производства газобетона «ГБС-500»**

1. **Срок изготовления оборудования 20 рабочих дней**
2. **Условия оплаты: предоплата 70%, оставшиеся 30% Покупатель оплачивает после изготовления оборудования перед отгрузкой**
3. **Гарантийное обслуживание 1 год**
4. **Ко всему оборудованию прилагаются паспорта, а так же технический регламент по изготовлению газобетона**
5. **Стоимость монтажа, пуско-наладки линии и обучения персонала Покупателя рассчитывается индивидуально**
6. **Доставка оборудования до адреса осуществляется силами Покупателя. По желанию Покупателя, Поставщик может оказать услуги по доставке оборудования за счёт Покупателя.**

**Работу нашего оборудования вы можете увидеть по ссылке**

**http://metembeton.ru/component/jshopping/product/view/7/198**